あるがままで提供しています。質問を受けても返しません。
必ずご自身で内容を見て、ご自身で問題がない事を確認してください。


usage: Seikactl < boot PATH | waitboot [N] | prodscan | boothttp | shutdown >
  boot     : Start AssistantSeika from PATH.
  waitboot : Wait N seconds for AssistantSeika to start. default Wait 180 seconds.
  prodscan : Run a "product scan". Note: Do not run continuously.
  boothttp : Run or reboot "HTTP Service".
  shutdown : Shutdown AssistantSeika.


コマンド Seikactl.exe は次の動作を行います。

1) インストールフォルダを指定してAssistantSeikaを起動します。
オプションは boot です。
インストールフォルダを指定し、そのフォルダ内にあるAssistantSeikaを起動します。
  SeikaCtl boot "D:\Program Files\510Product\AssistantSeika"
はインストールフォルダ"D:\Program Files\510Product\AssistantSeika"のAssistantSeikaを起動します。
エラーがあるとリターンコード8で終了します。
起動に成功するとリターンコードゼロで終了します。

2) AssistantSeikaが起動しているか否かの判定を行います。
オプションは waitboot です。
監視時間（秒）を指定します。指定が無ければ180秒を指定したとみなします。マイナス値を指定した場合は動作を保証していません。
AssistantSeika起動監視を行い、指定時間を過ぎてもAssistantSeikaの起動を確認できなかった場合はリターンコード8で終了します。
指定時間内に起動確認できるとリターンコードゼロで終了します。

3) 製品スキャンを実行します。
オプションは prodscan です。
GUIのチェックボックスで指定された製品の確認と話者情報取得を行います。
連続して実行しないでください。内部的な問題で間を開けずに実行するとエラーになる場合があります。この時はリターンコード8で終了します。
製品スキャンを実行できると、リターンコードゼロで終了します。

4) HTTP機能を起動もしくは再起動します。
オプションは boothttp です。
チェックボックスでHTTP機能の利用が指定されていた場合、HTTPモジュールを起動します。
UACが機能するので、許可を与えてください。エラーがあるとリターンコード8で終了します。
起動もしくは再起動が実行できるとリターンコードゼロで終了します。

5) AssistantSeikaを終了します。
オプションは shutdown です。
GUI操作での終了と同じようにAssistantSeikaを終了します。エラーがあるとリターンコード8で終了します。
シャットダウンがリクエストできると、リターンコードゼロで終了します。

